|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике |

15.07.2022 директор РУП «Столбцовское ОКС» поручил мастеру хозяйственного участка задание по спиливанию двух деревьев напротив гостиницы «Заря» и выдал ему наряд-допуск на выполнение работы  
с повышенной опасностью. Для выполнения данного задания мастер участка привлек столяра и водителя погрузчика.

Прибыв на место, столяр осмотрел дерево, зацепил трос одним концом за ствол дерева, а другим за погрузчик «Амкодор 332С4», чтобы дерево  
не упало на ограждение. Столяр бензопилой вырезал клин и начал обпиливать дерево по кругу, делая рез бензопилой от одного угла до другого угла клина. Дерево начало наклоняться в намеченную сторону. Столяр  
начал отходить в противоположную сторону, повернувшись спиной  
к дереву. В этот момент из-за смещенного центра тяжести ствола дерева  
и неполного его пропила, ствол дерева резко изменил направление и упал  
на столяра, порвав при этом трос, привязанный к погрузчику.

В ходе проведения специального расследования установлено, что:

столяр не проходил обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда по профессии «вальщик леса»;

в наряде-допуске на выполнение работы с повышенной опасностью не указаны вредные и (или) опасные производственные факторы, которые могут возникнуть в месте производства работ, мероприятия, которые необходимо выполнить до начала и в процессе выполнения работ, состав исполнителей работ.

Причинами данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явились:

выдача наряда-допуска на выполнение работы с повышенной опасностью, не содержащего специальных организационных  
и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих  
при выполнении этой работы;

допуск потерпевшего к выполнению работ по валке дерева,  
не имеющего соответствующей квалификации по профессии «вальщик леса», не прошедшего стажировку, инструктаж и проверку знаний  
по вопросам охраны труда;

использование погрузчика не по назначению.

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо:

до начала производства работ по валке деревьев в населенных пунктах определить способ валки деревьев, учитывая при этом особенности и условия места производства работ, представляется возможной валка дерева целиком или необходимо спиливание дерева  
по частям;

к выполнению работ по валке деревьев допускать лиц, имеющих соответствующую квалификацию по профессии «вальщик леса», прошедшего обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний  
по вопросам охраны труда;

работы по валке деревьев проводить под руководством уполномоченного должностного лица, ответственного за безопасное проведение лесосечных работ.