|  |
| --- |
| Информация о типичных нарушениях, повлекших гибель (травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах по их профилактике |

23.08.2022 начальник арматурного участка формовочно-арматурного цеха филиала «Молодечножелезобетон» открытого акционерного общества «Кричевцементношифер» выдала сварщику арматурных сеток  
и каркасов (далее – сварщик) задание на изготовление сварных сеток  
на многоэлектродной машине МТМ-160-1 (далее – машина). Согласно видеозаписи камеры видеонаблюдения, около 11.00 часов сварщик подошел к машине и, не отключив электрооборудование от сети, открыл дверцу технологического отсека. Затем залез внутрь технологического отсека в опасную зону работы электрооборудования, находящегося  
под напряжением, где дотронулся до токопроводящих шин напряжением 224 В, в результате чего смертельно поражен электрическим током.

Причиной данного несчастного случая явилось нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда, выразившееся в его проникновении в технологический отсек машины, где находилось электрооборудование под напряжением, без предварительного ее отключения от системы электропитания.

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо обеспечить выполнение работ по наладке сварочных машин работниками, имеющими соответствующую квалификацию по профессии «наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования», по ремонту  
и техническому обслуживанию – работниками, имеющими соответствующую квалификацию по профессиям «слесарь–ремонтник», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

14.09.2022 инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка  
ОАО «Грицкевичи» Несвижского района поручил трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства (далее – тракторист) заточить ножи измельчающего барабана комплекса кормоуборочного высокопроизводительного КВК-800-55 (далее – комбайн) и выехать на поле для уборки кукурузы. Тракторист продув заточное устройство воздухом  
с помощью компрессора и промыв водой от грязи и пыли, пошел в кабину комбайна, запустил двигатель и измельчающий аппарат, установил  
на бортовом компьютере функцию «заточка ножей». На экране высветилась ошибка. Не заглушив двигатель, тракторист вышел из кабины и залез  
на питающий аппарат, чтобы устранить неполадку. Положив левую руку  
на заточное устройство, стал его толкать, при этом рука соскочила и попала в измельчающий аппарат под ножи.

В ходе проведения специального расследования установлено,  
что согласно инструкции по эксплуатации КВС-8-0000000 ИЭ:

к работе на комплексе допускаются операторы, прошедшие обучение (переобучение) по изучению комбайна у официальных дилеров, изучившие настоящую инструкцию по эксплуатации с росписью в паспорте комплекса, а также прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие удостоверение тракториста-машиниста с разрешающей категорией «D»;

все работы по техническому обслуживанию, ремонту и регулировкам на составных частях комплекса необходимо производить при неработающем двигателе и остановившихся органах, запрещается снимать (открывать) защитные ограждения при работающем двигателе и не остановившихся рабочих органах;

запрещается проведение работ по техническому обслуживанию  
на комплексе с работающим двигателем;

запрещается при открытой крышке под заточным устройством перемещать каретку с абразивным бруском, не убедившись в отсутствии вращения измельчающего барабана, запрещается просовывать руки  
и подводить любые посторонние предметы в питающе-измельчающий аппарат и другие вращающиеся и перемещающиеся механизмы комплекса до их полной остановки.

Потерпевший не прошел обучение (переобучение) по изучению комбайна у официальных дилеров, не имел удостоверения тракториста-машиниста с разрешающей категорией «D», не был ознакомлен  
с инструкцией по эксплуатации с росписью в паспорте комплекса.

Причиной данного несчастного случая согласно заключению государственного инспектора труда, проводившего специальное расследование, явился допуск потерпевшего к работе, не прошедшего обучение (переобучение) по изучению комбайна у официальных дилеров,  
не изучившего инструкцию по эксплуатации КВК-800-55 с росписью  
в паспорте комплекса, а также не имеющего удостоверение тракториста-машиниста с разрешающей категорией «D».

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо:

при разработке инструкций по охране труда включать в них требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах организаций-изготовителей комбайнов;

к работе на комбайне допускать работников, имеющих удостоверение тракториста-машиниста с правом управления самоходными машинами сельскохозяйственного назначения (категория «D»), прошедших соответствующее обучение (переобучение).