**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ, РАССЛЕДОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНО В 2025 ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.06.2025**

**1. Несчастный случай произошел 05.02.2025 с ветеринарным фельдшером СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».**

Около 13.30 часов, ветеринарным фельдшером встретила животновода, которая сказала, что у нее в сарае один из телят кашляет, у него плохой аппетит. Придя в сарай, они перелезли в секцию к телятам, отогнали больного теленка к распашным воротам
и зажали его и еще 2-х случайно попавших телят между калиткой и воротами. животновод, находясь внутри загона ближе к кормовому столу, удерживала калитку,
а ветеринарный фельдшер, находясь внутри загона ближе к стене, произвела укол больному теленку. В этот момент телята начали вести себя беспокойно, переместились втроем ближе к кормовому столу и надавили на калитку. Животновод не удержала калитку, потеряла равновесие и упала. В свою очередь калитка от толчка распахнулась и ударила ветеринарного фельдшера по ноге. Ветеринарный фельдшер упала на бордюр около стены, не успев поднять ногу, в результате чего ее зажало между бордюром и калиткой. Далее потерпевшая была доставлена в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ей был установлен диагноз: «Множественные переломы голени: закрытые со смещением оскольчатые переломы диафизов большеберцовой, малоберцовой костей слева».

 **Причины несчастного случая:**

Не организация и не обеспечение безопасного проведения ветеринарных мероприятий, выразившееся в:

отсутствии в сарае, где содержатся телята в возрасте от 3 до 6 месяцев, содержащиеся без привязи, устройств для фиксации животных (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного),

проведении ветеринарных мероприятий без использования соответствующих устройств для фиксации животных (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного),

**Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлены:**

1. управляющий молочно-товарного комплекса СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», не организовала и не обеспечила безопасное проведение ветеринарных мероприятий, выразившееся в отсутствии в сарае, где содержатся телята в возрасте от 3 до 6 месяцев, содержащиеся без привязи, устройств для фиксации животных (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного),

2. потерпевшая (ветеринарный фельдшер) СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», не обеспечила безопасное проведение ветеринарных мероприятий, выразившееся в проведении ветеринарных мероприятий без использования соответствующих устройств для фиксации животных (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного).

**2. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 11.03.2025
с заведующей товарной фермой ОАО «Слуцкая Нива».**

Около 13.30 часов заведующий товарной фермой № 10 позвонил специалист по реализации и сообщил, что 12.03.2025 на товарную ферму № 10 приедет трактор для транспортировки 30 быков для сдачи на мясокомбинат. Так как на товарной ферме № 10 работал один животновод, заведующий позвонила диспетчеру с просьбой предоставить работников, которые помогут отобрать и перегнать быков. Получив отказ, она приняла решение отсортировать нужных быков вместе с животноводом. Далее направилась на выгульный двор, а животновод направился в загон сарая, откуда выгнал около 90 быков на выгульный двор. После этого животновод пришел на выгульный двор, чтобы загнать обратно в загон 30 быков. При перегоне один из быков побежал в сторону заведующей фермы Увидев это, животновод усмирил быка при помощи электропогонялки, в результате чего бык упал на землю. Упав на землю, бык задел ногой правое колено потерпевшей, в результате чего она потеряла равновесие и упала на землю, повредив ногу. Далее потерпевшая была доставлена в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ей был установлен диагноз «Повреждение связочного аппарата коленного сустава правого коленного сустава. Растяжение, разрыв элементов коленного сустава справа».

**Причина несчастного случая:** непредсказуемое поведение животного (быка).

Лиц, допустивших нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, не усматривается

**3. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 18.03.2025
с газорезчиком ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»**

Газорезчик совместно с электросварщиком ручной сварки выполняли работу по восстановлению трубопроводов для подачи сжатого воздуха и воды к свеклорезкам барабанного типа на станции свеклорезок свеклообрабатывающего отделения.
В период времени с 10.03.2025 по 17.03.2025 ими были демонтированы указанные трубопроводы, смонтирован подвесной рельс для подъемной цанги, восстановлены трубопроводы около свеклорезок №№ 1, 2, 3. 18.03.2025 им предстояло восстановить трубопроводы около свеклорезки № 4 на расстоянии около 2,5 м от поверхности пола, огибая смонтированный подвесной рельс, так как он пересекал траекторию предыдущего расположения трубопроводов. Получив задание, работающие взяли в мастерской необходимый для работы инструмент (в частности, потрпевший взял углошлифовальную машинку, предохранительный пояс, защитные очки, каску, краги) и направились на станцию свеклорезок. Вначале газорезчик с приставной лестницы при помощи рулетки произвел замер необходимого размера элемента трубы, которую надо смонтировать в верхней части свеклорезки № 4, после чего при помощи углошлифовальной машинки отрезал необходимый кусок металлической трубы. После этого электросварщик ручной сварки, когда газорезчик подготовил несколько кусков трубы, обварил стык труб на полу, формируя трубу сложной формы для дальнейшего монтажа над подвесным рельсом. Около 10.50 часов газорезчик в очередной раз поднялся по приставной металлической лестнице, чтобы произвести замер следующего элемента трубы, и, стоя на 3-4 ступеньке, начал поворачиваться, чтобы быть лицом к свеклорезке № 4. В этот момент нога потерпевшего соскочила со ступеньки и попала в пространство между ступеньками, в результате чего газорезчик упал вместе с лестницей на пол, при этом его нога оказалась зажатой под ступенькой. Потерпевший был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему установлен диагноз: «Закрытые оскольчатые смещенные переломы дистальных отделов большеберцовой, малоберцовой костей слева».

**Причина несчастного случая:** личная неосторожность потерпевшего.

Лиц, допустивших нарушение (несоблюдение) требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, локальных правовых актов, не усматривается.

**4. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 04.04.2025
трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства (далее-тракторист) ОАО «Слуцкая Нива»**

04.04.2025 тракторист выполнял работы на строительном участке
у мастера, который поручил ему заполнить водой водораздатчик ВУ, находящийся на зерносушильном комплексе д. Клепчаны, и установить его возле склада комбикормов молочно-товарной фермы д. Клепчаны. Далее,управляя трактором, он направился на зерносушильный комплекс д. Клепчаны, где подцепил к трактору водораздатчик
и поехал к водонапорной башне в д. Новый двор. Заполнив водораздатчик водой, поехал к складу комбикормов молочно-товарной фермы д. Клепчаны, где, работающий по гражданского-правовому договору, заключенному с ОАО «Слуцкая Нива», указал ему место установки водораздатчика. Подъехав к этому месту, тракторист вышел из кабины трактора, взял 2 металлические квадратные трубки, привезенные с собой из зерносушильного комплекса, и установил их под дышло водораздатчика так, как они были установлены на зерносушильном комплексе д. Клепчаны (одну из них положил горизонтально, другую поставил вертикально). После этого путем переключения рычага управления задним навесным устройством трактора, он опустил навесное устройство трактора, проверил вручную устойчивость дышла, после чего начал доставать шкворень. В этот момент ввиду отсутствия надлежащего упора дышло водораздатчика упало ему на левую ногу. Потерпевший был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему был установлен диагноз «Размозжение переднего и среднего отделов левой стопы. Открытые переломы оснований 1, 2, 3, 4 плюсневых костей, оскольчатый переломовывих таранной кости со смещением, множественные разрывы связочного аппарата среднего и переднего отделов стопы, рваная рана тыла левой стопы».

**Причина несчастного случая:**

Допуск к эксплуатации водораздатчика ВУ, не оборудованного регулируемой опорой, в сцепке трактором Беларус 892, имеющего сцепной элемент ТСУ-1Ж (поперечина).

**Лица, допустившие нарушение (несоблюдение) требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, локальных правовых актов:** заведующий машинными двором ОАО «Слуцкая Нива».

**5. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 19.09.2024 со слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования ОАО «Козловичи-Агро»**

19.09.2024 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (далее - слесарь), по заданию главного инженера выполнял замену зерноуборочной жатки зерноуборочного комбайна «Лексион-560» на жатку для уборки кукурузы. Спустя некоторое время тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (далее - тракторист) попросил слесаря помочь навесить балластный груз на переднее навесное устройство трактора «Беларус 3522» (далее – трактор). Слесарь согласился. Для этого он направился к зданию мастерской № 2, где находился балластный груз. Тракторист, управляя трактором, подъехал к балластному грузу, при этом трактор оставался заведенным, навесным устройством подцепил балластный груз на переднее навесное устройство. Слесарь зафиксировал крепление навесного устройства
с помощью пальца, после чего подал знак трактористу о подъеме навесного устройства. В этот момент трактор начал движение и прижал слесаря к стене здания мастерской № 2. Потерпевший был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему установлен диагноз: «Размозжение голени слева, открытые оскольчатые переломы большеберцовой, малоберцовой костей, ушибленно-размозжённая рана голени слева. Травмы колена
и голени. Размозжение другой и неуточненной части голени. Травматический шок
2 стадии».

**Причина несчастного случая:**

Нарушение требований по охране труда другим работником, выразившееся в выполнении работ по навеске балластных грузов на переднее навесное устройство трактора «Беларус 3522» не в соответствии с руководством по эксплуатации на трактор «Беларус 3522», а также допуске нахождения работника в опасной зоне действия трактора.

**Лица, допустившие нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов:** тракторист-машинист сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Козловичи-Агро».

**6. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 08.05.2025
с подсобным рабочим ОАО «Весейский Покров».**

08.05.2025 Инженер-строитель выдал бригаде в составе четырех подсобных рабочих (в том числе и потерпевшего) задание по ремонту кровли навеса для грубых кормов (навес), расположенного на товарной ферме д. Избудище. По приезду они приступили к выполнению работ. При этом 2 подсобных рабочих находясь в полуприцепе трактора, подавали 2 другим подсобным рабочим деревянные балки и листы шифера. Потерпевший совместно с подсобным рабочим в свою очередь производили замену поврежденных балок и укладку шифера. При этом подсобный рабочий находился в люльке автогидпроподъемника ЗИЛ-131ВС222 (АГП), а потерпевший на крыше навеса. Заменив одну деревянную балку и уложив около 6 листов шифера на крыше навеса (один ряд), они приступили к укладке второго ряда листов шифера. Когда в 10.50 часов подсобный рабочий прибивал листы шифера к деревянной балке с люльки АГП, а потерпевший находился на ранее уложенном листе шифера, балка под шифером сломалась, в результате чего он упал с высоты около 6 м. И доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему установили диагноз: «Закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза правой большеберцовой кости с переходом на диафиз с выраженным смещением. Вывих блока таранной кости кзади и кнутри».

**Причина несчастного случая:**

Не организация и не обеспечение безопасного выполнения работ по ремонту крыши навеса для грубых кормов, выразившееся в:

- отсутствии (не разработке) организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др. документов), содержащей технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, пути и средства подъема (спуска) работников к местам производства работ, места и способы крепления предохранительного пояса;

- допуске выполнения работ по ремонту крыши навеса для грубых кормов без разработанной организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др. документов), содержащей технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, пути и средства подъема (спуска) работников к местам производства работ, места и способы крепления предохранительного пояса;

- отсутствии (не выдаче) наряда-допуска на выполнение кровельных работ, а также допуске выполнения кровельных работ потерпевшим без указанного наряда-допуска;

- выполнении кровельных работ потерпевшим, не имеющим соответствующей квалификации по профессии «кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов», не прошедшим обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, не обеспеченного средствами индивидуальной защиты от падения с высоты (предохранительным поясом);

- выполнении работ по ремонту крыши без руководства ответственного производителя работ.

**Лица, допустившие нарушение (несоблюдение) требований нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, локальных правовых актов:**

1. директор ОАО «Весейский Покров», не организовал безопасное выполнение работ по ремонту крыши.

2.инженер-строитель ОАО «Весейский Покров», не обеспечил безопасное выполнение работ по ремонту крыши.