ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
С ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНО В 2026 ГОДУ 

по состоянию на 24.04.2026

1. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 24.11.2025 
с электрогазосварщиком ОАО «Крановый завод». 
24.11.2025 по заданию мастера участка 2 электрогазосварщика выполняли работу по изготовлению сварной двутавровой балки на линии автоматической сварки CORIMPEX BWM-TC-1500-800, начатой несколькими днями ранее. До обеденного перерыва работа была завершена.
Во время обеденного перерыва, мастер сказал, что после обеда приедет автомобиль, на прицеп которого электрогазосварщикам необходимо погрузить сварную двутавровую балку. 
После обеденного перерыва электрогазосварщики направились в цех, где при помощи кран-балки электрогазосварщик снял груз с балки. Когда приехал автомобиль МАЗ, они произвели строповку балки при помощи захватов. При этом один из захватов они зацепили с одной стороны верхнего пояса, а второй с противоположной стороны верхнего пояса. Расстояние между захватами было чуть более 1,5 м, сами захваты электрогазосварщики цепляли «на глаз», чтобы они находились примерно на равном расстоянии от центра. Далее, управляя кран-балкой, электрогазосварщик приподнял балку. Так как при поднятии один из ее концов располагался на расстоянии около 1 м от пола, а второй – на расстоянии около 0,5 м, то он опустил балку на подкладки, чтобы произвести перестроповку балки. Первым к балке подошел потерпевший, он отцепил захват, и в этот момент балка упала (опрокинулась на бок) ему на ноги. Электрогазосварщик быстро подбежал к потерпевшему. Захват лежал в стороне, поэтому электрогазосварщик крюком стропа зацепил за балку и приподнял ее краном, чтобы быстрее освободить потерпевшего. 
Далее потерпевший был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему установлены множественные травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.
Причина несчастного случая: Не обеспечение безопасного выполнения работ по погрузке сварной двутавровой балки в транспортное средство, выразившееся в:
не установке боковых стоек, подпорок и т.п. специальных приспособлений и устройств, предотвращающих самопроизвольное перемещение балки,
выполнении работ по погрузке балки не в присутствии и не под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами и за производство погрузочно-разгрузочных работ, что привело к нарушению технологического процесса в части не соблюдения схемы строповки балки, подъему груза без проверки его устойчивости,
допуске выполнения работ по строповке балки потерпевшим, не имеющим соответствующей квалификации по профессии «стропальщик», не прошедшим обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда по профессии «стропальщик».
Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлен: мастер участка изготовления кранов цеха по изготовлению грузоподъемного оборудования ОАО «Крановый завод».
2. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 10.10.2025 
с воспитателем дошкольного образования ГУО «Детский сад № 19 г. Слуцка»
10 октября 2025 года воспитатель дошкольного образования (далее - воспитатель) пришла на работу в ГУО «Детский сад №19 г. Слуцка» к 07.30
часам и приступила к выполнению своих обязанностей, а именно: приему детей и
реализации образовательного и воспитательного процесса с ними согласно распорядку дня. В 13.30 часов заместитель заведующего по основной деятельности
поручила двум воспитателям забрать из ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка» материалы из выставки, проводившейся там ранее, и отнести мольберты в ГУО «Слуцкий районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» (далее- ЦКРОиР). 
В 13.49 воспитатель сообщила, что по причине погодных условий (дождя) самостоятельно забрать мольберты не представляется возможным. После чего заместитель заведующего по основной деятельности попросила заместителя заведующего по хозяйственной работе, совместно с шеф-поваром, на личном автомобиле шеф-повара забрать мольберты. Загрузив мольберты в автомобиль, воспитателям было предложено, после выгрузки мольбертов в ЦКРОиР, подъехать 
в ГУО «Детский сад №19 г. Слуцка» на том же автомобиле. Воспитатели согласились. При выезде из ЦКРОиР и двигаясь по дороге вблизи дома № 2 по ул. Пионерская 
г. Слуцка в сторону ул. Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие 
с автомобилем MERCEDES-BENZ, под управлением водителя-мужчины (стороннего лица, не являющегося работающим ГУО «Детский сад № 19 г. Слуцка»), в результате которого один из воспитателей была травмирована и в последующем доставлена 
в УЗ «Слуцкая центральная районная больница», где ей установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причины несчастного случая:
Нарушение правил дорожного движения другим лицом, выразившееся в не выборе безопасной скорости с учетом дорожных и погодных (метеорологических) условий, не принятии своевременных мер к снижению скорости движения 
и продолжении движения с небезопасной скоростью.

Лицом, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлено: стороннее лицо, не являющееся работающим ГУО «Детский сад № 19 г. Слуцк».

3. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 31.12.2025 
со слесарем-сантехником ОАО «Слуцкий льнозавод»
31.12.2025 по заданию механика слесарь-сантехник, электрогазосварщик. и водитель автомобиля выполняли уборку веток на участке для складирования льнотресты. С работниками был проведен целевой инструктаж. Рабочие выполняли сбор ранее спиленных веток деревьев и кустов, и далее складывали их в кучу. Около 12.30 часов пострадавший, взяв в руки ветки, шел к месту их укладки. При передвижении он наступил на углубление в земле (канавку) и, оступившись, упал на пень. Далее был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего

Лиц, допустивших нарушения актов законодательства по охране труда не усматривается.

4. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 13.01.2026 с заведующим мастерской ремонтной ОАО «Витко-Агро»
Заведующий мастерской ремонтной пришел на работу на территорию машинно-тракторного парка аг. Октябрь (МТП) 13.01.2026 около 07.15 часов и выполнял свои должностные обязанности.
Около 14.00 часов направился к ангару по ремонту техники, расположенному за территорией машинно-тракторного парка для осмотра дороги для проезда техники к ангару. Возвращаясь на территорию МТП около 14.30 часов, он прошел вдоль проезжей части дороги и свернул к воротам для аварийного выезда, чтобы пройти на территорию МТП. Переступив левой ногой снежный вал, расположенный на обочине дороги, он наступил в углубление в снегу и, потеряв равновесие, упал, повредив ногу. Далее был доставлен в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ему где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причиной несчастного случая явилась личная неосторожность потерпевшего

Лиц, допустивших нарушения актов законодательства по охране труда не усматривается.


5. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 29.01.2026 
с бригадиром производственной бригады в животноводстве ОАО «Витко-Агро» (далее - бригадир)
По заданию главного зоотехника бригадир совместно с ветеринарным врачом в сарай для содержания быков, выполняли сортировку необходимых для сдачи на мясокомбинат быков.
Для этого работники перелезли в секцию с быками и, взяв в руки деревянную палку, бригадир направилась вдоль ограждения секции, чтобы выгнать быков на выгульный дворик, а ветеринарный врач остался стоять в начале секции. При передвижении пострадавшая заметила, что один из быков ведет себя агрессивно, поэтому попыталась вылезть через ограждение секции на проход. В этот момент бык прижал ее к ограждению секции. Когда бык отошел, бригадир упала на пол и переползла под ограждением секции на проход. Далее была доставлена в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ей установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.
Из объяснений потерпевшей следует, что при передвижении по секции с быками она вела себя спокойно, не кричала, не била быков. При этом, находясь в секции 
с быками, она применяла деревянную палку вместо электропогонялки по причине её неисправности. О данной неисправности она никого из должностных лиц организации в известность не поставила. В ходе опроса пострадавшая пояснила, что знала о необходимости применения электропогонялки для подгона животных и не отрицает, что возможность взять электропогонялку на другой ферме у нее имелась.

Причиной несчастного случая явилось:
нарушение требований по охране труда потерпевшей, являющейся должностным лицом, выразившееся в выполнении работ по подгону быков без применения необходимого инвентаря для подгона и усмирения животных

Лицо, допустившее нарушения актов законодательства по охране труда:
бригадир производственной бригады в животноводстве ОАО «Витко-Агро» (потерпевшая).

 6. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 11.02.2026
с электрогазосварщиком котельной Березинский производственный участок филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
Из письменных объяснений электрогазосварщика и слесаря - ремонтника следует, что на протяжении отопительного периода в систему отопления периодически (около 1 раза в месяц) попадал воздух и образовывал завоздушивание. Переодеваясь в гардеробе 10.02.2026, после окончания рабочей смены, ими было принято решение, что 11.02.2026 утром, они установят заглушку в не эксплуатируемом паропроводе, так как они предположили, что именно из него попадает воздух в систему. О своем решении работники никому не сообщили, так как надеялись на свой опыт работы.
Придя на работу 11.02.2026 рабочие переоделись в спецодежду и пошли на технологическую площадку, не дожидаясь возвращения с производственного совещания мастера котельной, который по приходу с него должен был выдавать работникам задания, взяли набор инструментов и приступили к откручиванию болтов на фланцевом соединении не эксплуатируемого паропровода. Открутив первые 2 болта, и не откручивая полностью 3-й болт, работники, предполагая, что в паропроводе может образовываться конденсат, при помощи монтировки немного разжали фланцы и убедившись в отсутствии давления и воды в паропроводе, продолжили работу.     
Слесарь открутил 3-ий болт полностью, однако 4-ый болт открутить не удалось. Потерпевший с помощью аккумуляторной угловой шлифовальной машинки приступил к срезанию 4-ого болта. Срезав его, фланцы полностью разъединились и произошел выброс небольшого количества горячей воды (конденсата) на работников, а также на разогретый снизу паровой коллектор, образовав пар, в результате чего потерпевший получил термический ожог туловища и верхних конечностей и был доставлен в УЗ «Березинская ЦРБ», где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.
Причиной несчастного случая явилось:
1. Нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда (инструкции по охране труда), в части выполнения не порученной ему непосредственным руководителем работы, выразившееся в установке заглушки фланцевых соединений паропровода при наличии в нем пара и нагретого конденсата, не применяя выданные ему средства индивидуальной защиты.
2. Нарушение другим работником требований по охране труда, в части выполнения не порученной ему работы, выразившееся в установке заглушки фланцевых соединений паропровода при наличии в нем пара и нагретого конденсата

Лица, допустившие нарушения актов законодательства по охране труда:
1. электрогазосварщик Березинского производственного участка филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (потерпевший);
2. слесарь - ремонтник Березинского производственного участка филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
7. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 22.03.2026
с полеводом СУП «Летковщина-Агро». 
Заместителем директора по растениеводству на «планерке» было поручено бригадиру производственной бригады в растениеводстве привлечь к работе в выходной день 22.03.2026 двух полеводов, для осуществления подачи минеральных удобрений (далее - удобрение) к шнеку загрузчика сеялок (далее – загрузчик) из кузова автомобиля. К указанной работе бригадир привлек двух полеводов.
Полеводы 22.03.2026 пришли на весовую д. Маяк, откуда на автомобиле 
MAZ 555142 (далее - автомобиль) под управлением водителя автомобиля, были доставлены на сельскохозяйственное поле вблизи д. Борки. Водитель перевел шнек загрузчика, расположенного на заднем борту автомобиля, в рабочее положение, направил его в сторону разбрасывателя дискового удобрений (далее - разбрасыватель), агрегатируемого с трактором, и запустил загрузчик в работу. Полеводы поднялись в кузов автомобиля и при помощи совковых лопат начали подбрасывать удобрения к шнеку загрузчика. Погрузив таким образом все удобрения из кузова автомобиля, полеводы пересели в кабину автомобиля, после чего водитель доставил их на сельскохозяйственное поле «Урочище «За подстанцией» в районе аг. Греск». Далее водитель направился за очередной партией удобрений. Около 12.00 часов он вернулся и запустил в работу загрузчик. Загрузив 2 разбрасывателя, удобрения перестали поступать в шнек загрузчика. Для подбрасывания удобрений к шнеку загрузчика полеводы направились к кузову автомобиля. Первый полевод поднялась в кузов автомобиля и приступила к подбрасыванию удобрений. Потерпевшая, став одной ногой на бензобак, стала подниматься вверх по наваренным на кузове автомобиля ступеням лестницы с левой стороны кузова. Поднявшись на третью ступеньку лестницы, она хотела взяться за борт автомобиля руками, в этот момент ее нога соскочила со ступеньки, в результате чего потерпевшая упала на землю. Далее она была доставлена в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где ей установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причиной несчастного случая явилось:
Не организация и не обеспечение безопасного выполнения работ по погрузке минеральных удобрений в разбрасыватель дисковый удобрений, выразившееся в:
отсутствии (не разработке) локального правового акта, регламентирующего порядок, способы и приемы безопасного выполнения работ по подаче удобрений к шнеку загрузчика сеялок, находясь в кузове автомобиля, а также по подъему работающих в кузов автомобиля и спуска с него,
не назначении ответственного должностного лица за безопасным выполнением работ по погрузке минеральных удобрений в разбрасыватель дисковый удобрений,

Лица, допустившие нарушения актов законодательства по охране труда:
1. директор СУП «Летковщина-Агро»; 
2. заместитель директора по растениеводству СУП «Летковщина-Агро».






8. Групповой несчастный случай, произошел 13.02.2026 с главным зоотехником (тяжелая производственная травма) и водителем автомобиля (травма не относится к тяжелой) КСУП «Наша Нива-Агро». 

13.02.2026 Главный зоотехник осуществляла объезд по молочно-товарным и товарным фермам на автомобиле организации под управлением водителя автомобиля. Возвращаясь обратно к административному зданию организации около 13.30 часов и двигаясь на 98 км автомобильной дороги Р23 «Минск-Микашевичи» водитель почувствовал себя плохо и начал терять сознание. Главный зоотехник начала шевелить, пытаясь привести его в чувства. В этот момент автомобиль столкнулся с отбойником, после чего съехал в обочину и перевернулся, в результате чего были травмированы водитель автомобиля и главный зоотехник. Далее они были доставлены в УЗ «Слуцкая ЦРБ», где им установлены травмы, различной степени тяжести.

Причиной несчастного случая явилось:
нарушение работником (водителем автомобиля) правил дорожного движения, выразившееся в управлении автомобилем в болезненном состоянии
Лица, допустившие нарушения актов законодательства по охране труда:
1. водитель автомобиля КСУП «Наша Нива-Агро».

9. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 14.12.2026 
с работающим выполнявшим погрузочно-разгрузочные работы на складе готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод» на основании гражданско-правового договора, заключённого с ЧУП «Камодус».

Потерпевший заключил гражданско-правовой договор с ЧУП «Камодус» на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в месте выполнения работ – г. Жабинка, Брестская область. Между заказчиком ОАО «Жабинковский сахарный завод» и подрядчиком ЧУП «Камодус» был заключен договор на производство погрузочно-разгрузочных работ и акт допуск на производство погрузочно-разгрузочных работ на территории ОАО «Жабинковский сахарный завод» сторонними (подрядными) организациями. 
В декабре 2025г. бригада ЧУП «Камодус» получила указание разбирать штабель №4 с мешками сахара в третьей секции склада, который они ранее складывали и штабель №5, который складывался работниками ОАО «Жабинковский сахарный завод», и укладывать мешки на поддоны, для дальнейшей погрузки в транспорт. Слева от разбираемого штабеля №4 был уложен вплотную работниками ОАО «Жабинковский сахарный завод» штабель №5, без соблюдения установленного технологической картой №5а-ТК-5 разрыва 0,3м между штабелями, кроме того, на штабеле № 5 не были предусмотрены уступы. На штабеле №4 с одной стороны, которая примыкает к штабелю №5 уступов также нет. 
14.12.2025 потерпевший пришел на работу на третью секцию склада готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод» для выполнения работ по разборке штабеля мешков с сахаром. В составе бригады вместе с ним в тот день работали 3 работника ЧУП «Камодус». 
Один находился на штабеле и спускал мешки с сахаром вниз потерпевшему, который укладывал их на транспортер, и 2 других работника принимали мешки с транспортера и складывали их на поддоны. Постепенно в средней части конструкции штабеля №5 начала образовываться выпуклость. В какой-то момент произошло обрушение штабеля №5, стоящего слева от штабеля №4, в результате чего потерпевший был придавлен падающими мешками сахара из штабеля. Работники ЧУП «Камодус» помогли освободить потерпевшего из-под упавших мешков с сахаром, после чего он был доставлен в УЗ «Жабинковская центральная районная больница», где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.

Причиной несчастного случая явилось:
1. Нарушение технологического процесса при укладке штабеля в секции №3 склада готовой продукции, выразившееся в том, что штабель №5, был уложен вплотную к штабелю №4, без соблюдения уступов и перевязки, по высоте не приобретал форму пирамиды, в результате, после того как была разобрана половина сложенного штабеля №4, с левой стороны образовалась отвесная стенка штабеля №5 и в какой-то момент произошло обрушение штабеля,
2. Необеспечение контроля со стороны должностных лиц ОАО «Жабинковский сахарный завод» за безопасным проведением работ по разборке штабеля в секции №3 склада готовой продукции, в результате чего работы по разборке штабеля №4 проводились работниками по своему усмотрению, без соблюдения откоса.
3. Допуск работников ЧУП «Камодус» к выполнению работ по разбору штабеля в секции №3 склада готовой продукции без ознакомления с локальными нормативными-правовыми актами, обеспечивающих безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ на территории ОАО «Жабинковский сахарный завод», что повлекло выполнение работ по разборке штабеля работниками ЧУП «Камодус» по своему усмотрению, без соблюдения откоса

Лица, допустившие нарушения актов законодательства по охране труда:
1. заведующий складом готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод»;
2. инженер-технолог участка готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод»;
3. директор ЧУП «Камодус».

10. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 05.02.2025 
с ветеринарным фельдшером СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (перерасследование).
Около 13.30 часов, ветеринарным фельдшером встретила животновода, которая сказала, что у нее в сарае один из телят кашляет, у него плохой аппетит. Придя в сарай, они перелезли в секцию к телятам, отогнали больного теленка к распашным воротам 
и зажали его и еще 2-х случайно попавших телят между калиткой и воротами. животновод, находясь внутри загона ближе к кормовому столу, удерживала калитку, 
а ветеринарный фельдшер, находясь внутри загона ближе к стене, произвела укол больному теленку. В этот момент телята начали вести себя беспокойно, переместились втроем ближе к кормовому столу и надавили на калитку. Животновод не удержала калитку, потеряла равновесие и упала. В свою очередь калитка от толчка распахнулась и ударила ветеринарного фельдшера по ноге. Ветеринарный фельдшер упала на бордюр около стены, не успев поднять ногу, в результате чего ее зажало между бордюром и калиткой. 

Причины несчастного случая:
1. Не организация и не обеспечение безопасного проведения ветеринарных мероприятий, выразившееся в:
отсутствии в сарае, где содержатся без привязи телята в возрасте от 3 до 6 месяцев, устройств для фиксации телят (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного),
допуске проведения ветеринарных мероприятий без использования соответствующих устройств для фиксации телят (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного).
2. Нарушении потерпевшей, являющейся должностным лицом, требований по охране труда, выразившееся в проведении ветеринарных мероприятий без использования соответствующих устройств для фиксации животных (расколы, специальные станки, оборудованные устройством для надежной фиксации животного).
3. Нарушении другим работником требований по охране труда, выразившееся в проведении ветеринарных мероприятий без использования соответствующих устройств для фиксации животных (расколы, специальные станки, оборудованные устройством для надежной фиксации животного).
4. Отсутствии (не осуществлении) контроля за проведением ветеринарных мероприятий с использованием соответствующих устройств для фиксации телят (расколов, специальных станков, оборудованных устройством для надежной фиксации животного).

Лицами, допустившими нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлены:
1.начальник СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 
2. ветеринарный фельдшер, исполняющий обязанности главного ветеринарного врача СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
3.управляющий молочно-товарного комплекса СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
4.ветеринарный фельдшер СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
5.животновод СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
6.инженер по охране труда СХФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

11. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 04.05.2026
слесарем-ремонтником механического отделения Березинского производственного участка.
04.05.2026 с слесарь-ремонтник выполнял рабочие обязанности по заданию ведущего инженера механика Березинского производственного участка. Около 10.00, находясь в слесарном отделении, наладчик оборудования пищевой промышленности (далее - налодчик) сказал, что работники сыросольного цеха просят отремонтировать контейнер для посолки сыра, стенки которого деформировались. После этого потерпевший, наладчик и 3 слесаря-ремонтника направились разбирать деформированный контейнер для посолки сыра, не уведомив своего непосредственного руководителя - ведущего инженера механика.
В 10.30 приступили к ремонту. Так как полки в контейнере подвижные, то между ними работники ожили деревянные доски, чтобы обеспечить их устойчивость на подкладках-поддонах, после снятия боковых стенок. Сыросол солильного отделения Березинского производственного участка, при помощи кран- балки достала из рассола пустой поврежденный контейнер и приподняла его на высоту 1 м от уровня пола. Потерпевший, используя торцовочный гаечный ключ и трещоточный ключ приступил к откручиванию болтов, соединяющих нижнюю неподвижную полку с боковыми стенками. Он открутил по 4 крайних болта и оставил по два страховочных (по центру стенок). Затем контейнер уложили на 2 деревянных поддона при этом не установили предохранительные подкладки-бруски под вертикальные боковые стенки, так как деревянные поддоны-подкладки при опускании на них контейнера не захватывают боковые стенки. Через некоторое время, сыросол, находясь на площадке для обслуживания оборудования для соленья подошла и сказала о том, что ей нужно на некоторое время отсоединить контейнер от кран-балки, так как линия загрузки сыра автоматическая и подошло время перемещать контейнер в рассол. Потерпевший этой информации не слышал, так как находился с другой стороны контейнера и не видел как контейнер сняли с кран-балки и продолжал работать. Он просунул левую руку под низ левой боковой стенки контейнера и приступил к откручиванию первого страховочного болта. Так как полки в контейнере подвижные, а кран-балка была отсоединена от корпуса контейнера, то открутив страховочный болт, левая боковая стенка обрушилась и придавила слесарю-ремонтнику левую руку. Находившиеся рядом работники приподняли боковую стенку контейнера и освободили зажатую руку потерпавшего, оказали ему первую помощь, вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила его в УЗ «Березинская ЦРБ», где ему установлены травмы, по степени тяжести, относящиеся к тяжелым.
Причины несчастного случая:
Не организация и необеспечение безопасного выполнения работ по ремонту контейнера для посолки сыра, выразившееся в отсутствии (не разработке) локального правового акта, содержащего способы и приемы безопасного выполнения работ по ремонту контейнера для посолки сыра.
Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлен:
ведущий инженер механик Березинского производственного участка.

12. Несчастный случай с тяжелым исходом произошел 15.05.2026
с плотником-бетонщиком ООО «Слуцкая СПМК-24».

Между ЗАО «БиоМакс» «Заказчик» и ООО «Слуцкая СПМК-24» «Подрядчик» 25.04.2026 заключен договор. Предметом данного договора являлось выполнение монтажных работ на объекте «Возведение свинарника на территории свиноводческого комплекса филиала «БиоМакс-Кореличи» ЗАО «БиоМакс» вблизи деревни Волоки Кореличского района». Согласно смете ООО «Слуцкая СПМК-24» на строительном объекте должно было приступить к работе по доработке грунта вручную в траншеях (котлованах) глубиной до 2м без креплений с откосами с последующим уплотнением грунта для дальнейшего устройства в траншее фундаментов бетонных под полурамы.
Так как в филиале «БиоМакс-Кореличи» ЗАО «БиоМакс» имелся свой экскаватор и в целях уменьшения стоимости затрат, руководителем данной организации было принято решение к выполнению данных работ привлечь землеройную технику вместе с экскаваторщиком. Руковолителем было выдано задание экскаваторщику произвести разработку траншей (котлованов), при этом не была разработана технологическая документация (проект производства работ, технологическая карта) с указанием решений по безопасности труда на выполнение данного вида работ.
С 11 мая 2026 года на строительный объект приехала бригада работников 
ООО «Слуцкая СПМК-24», в том числе и плотник-бетонщик (потерпевший). Ответственный за контроль соблюдения требований по охране труда на строительном объекте, первый заместитель директора-главный инженер ООО «Слуцкая СПМК-24» на строительный объект не поехал. Бригада работников ООО «Слуцкая СПМК-24», помогали производить разметку траншей (котлованов), экскаваторщик разрабатывал их. Траншеи (котлованы) разрабатывались без откосов, с вертикальными стенками без креплений. После разработки отдельной партии траншей работники СПМК-24 производили доработку грунта в траншеях вручную. После доработки производилось бетонирование основания траншеи.
15 мая 2026 года была завершена разработка последней партии траншей. Как и в предыдущие дни траншеи разрабатывались без откосов, с вертикальными стенками без креплений, контроль за их разработкой и дальнейшей доработкой никто из должностных лиц филиала «БиоМакс-Кореличи» ЗАО «БиоМакс» и ООО «Слуцкая СПМК-24» не осуществлял. Около 15 часов плотник-бетонщик ООО «Слуцкая СПМК-24» по металлической лестнице спустился в одну из траншей, чтобы при помощи совковой лопаты произвести ручную доработку ее основания. При выравнивании поверхности грунта основания траншеи, из-за отсутствия крепления вертикальных стенок, произошло обрушение фрагмента грунта левой боковой стенки траншеи и падение его на левую ногу потерпевшего, в результате чего он получил травму, по степени тяжести, относящейся к тяжелым.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства земляных работ на строительном объекте выразившаяся в:
· отсутствии технологической документации (ППР, технологическая карта) с указанием решений по безопасности труда на выполнение работ по разработке траншей (котлованов) глубиной до 2м под фундаменты (определение безопасной крутизны незакрепленных откосов траншей (котлованов) с учетом нагрузок от машин и грунта, определение конструкции крепления стенок выемок, выбор типов машин, применяемых для разработки грунта, и мест их установки и т.д.),
· и в разработке траншей (котлованов) глубиной до 2м под фундаменты без откосов, с вертикальными стенками без креплений.
2. Необеспечение контроля со стороны ответственного должностного лица за выполнением работ на строительном объекте по ручной доработке грунта в траншее глубиной до 2м без откосов, с вертикальными стенками без креплений.

Лицом, допустившим нарушения актов законодательства о труде и об охране труда, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов установлен:
1. директор филиала «БиоМакс-Кореличи» ЗАО «БиоМакс».
2. первый заместитель директора- главный инженер ООО «Слуцкая СПМК-24»

